P3

addu, subu, and, or, sll, sllv, slt, jr / addi, ori, lui, slti / beq, blez / j, jal / sw, sh / lw, lh, lhu

1.关于评测机的显然和实际不符的报错：讨论区中有人问过为什么评测机爆出来的自己出错部分的代码的行为反汇编之后正确的，但评测机却要求一个八竿子打不着的行为，和这条指令完全对不上。事实上，这是因为评测机报错报的是我们的电路在这条指令处出错，这条指令，是我们的电路目前执行的指令，报错有两种原因吧，第一种，是这条指令执行的时候我们有值赋值错误（这个大家应该容易发现），第二种，就是我们当前根本不应该执行这条指令，但却执行了它，即可能是跳转发生了错误，这时候我们就要仔细的检查一下自己的跳转指令有没有出问题。